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Rezime: 
Cementna industrija zbog jake konkurencije i novih trendova gradnje betonom počinje da nudi na svetskom tržištu cemente visokih klasa (62,5; 72,5; 82,5) sa kojima je moguće proizvesti betone ultra visokih čvrstoća od 100 do 250 MPa. Da bi se takvi betoni mogli proizvesti, pored cementa visoke klase potreban je i kameni agregat najmanje 30% veće čvrstoće od zahtevane čvrstoće betona. Tehnološko rešenje za ovu vrstu betona će zajednički tražiti cementna industrija, građevinska industrija i industrija za eksploataciju mineralnih sirovina. 
Proizvodnja takvih drobljenih agregata koji će naći primjenu u proizvodnji betona ultra visokih čvrstoća, otvoriće nova tržišta građenja objekata sa većim stepenom sigurnosti, posebno u seizmički aktivnijim područjima. 

Ovaj rad daje pregled laboratorijskih ispitivanja na uzorcinma andezita i crnog mermera, kao početnu fazu istraživanja. U kasnijoj fazi obuhvatit će se veći broj uzoraka navedenih stijena sa različitih nalazišta, sa posebnim akcentom na nalazišta sa prostora bivše Jugoslavije. Očekuje se da na ovim prostorima ima rezervi stijenskog agregata čvrstoće na pritisak od 150 – 300 MPa, a time se otvara mogućnost proizvodnje betona ultra visokih čvrstoća. 
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