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ИЗВОД
Композитни материјали добијају све већу индустријску примену у свету. Композити базирани на полимерима са проводним пуниоцима су у новије време у ширем истраживачком фокусу пре свега због њиховог растућег значаја са гледишта примене. Природни полимери на бази обновљивих материјала са додатком одабраних пуниоца могу се директно користити као савремени материјали у: електроници, медицини, индустрији, као контактни проводни материјали, електромагнетни и радиоталасни штитови, фототермални оптички снимачи, електронски носеви осетљиви на одређене хемикалије, али и као економски прихватљивији катализатори. У овом раду су приказани експериментални резултати истраживања термијских својстава композитних материјала на бази лигноцелулозне матрице (LC) пуњених електролитичким бакарним прахом и хемијски добијеним сребрним прахом. Удео металних пунилаца у композитним материјалима у испитним узорцима вариран је у опсегу од 1.6-30% (v/v), а узорци су припремљени хладним пресовањем – компактирањем при различитим притисцима. Карактеризација и испитивање утицаја величине и морфологије честица на термијске карактеристике добијених композита. је укључивала различите технике испитивања: SEM, TGA, DSC, расподелу величина честица и мерења проводности. Резултати термијске анализе припремљених композита показују побољшање термалних карактеристика самих композита услед присуства металних пунилаца који су изразито добари термички проводници, тако да се емитована количина топлоте током TGA мерења првобитно акумулира у честицама пуниоца, па тек потом долази до промене у самој лигноцелулози. Са друге стране, нема разлике у одговору композита са различитим величинама и врстама честица. Температура преласка у стакласто стање лигноцелулозе код свих припремљених композита је повећана за око 20 ºC.
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Composite materials are gaining increasing industrial applications worldwide. Composites based on polymers with conductive fillers have been recently in the wider research focus primarily because of their growing importance from the point of application. Natural polymers based on renewable materials with selected fillers can be used directly as contemporary materials in: electronics, medicine, industry, as contact conductive materials, electromagnetic and radio wave shields, photothermal optical recorders, electronic noses sensitive to certain chemicals, as well as economically acceptable catalysts. In this manuscript the results of experimental studies of the properties of composite materials based on lignocellulosic matrix (LC) filled with electrolytic copper powder and chemically obtained silver powder are presented. Volume fractions of metal fillers in the composite materials in tested samples were varied in the range of 1.6-30% (v/v), and the samples were prepared by compression – cold pressing. Characterization included examination of the influence of particle size and morphology on the conductivity and percolation threshold of the composites using variety of testing techniques: SEM, TGA, DSC, particle size distribution and conductivity measurements. Thermal analysis of the prepared composites showed the improvement of the thermal characteristics of the composites. This was due to the presence of the metallic fillers which are very good thermal conductors, hence accumulating the emitted heat during TGA measurements primary to lignocellulosic matrix. On the other hand, there is no difference in the response with different metallic fillers and particles with different morphologies. Glass transition temperature is improved by 20 ºC for all the composites.
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