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Сажетак: Тионит, настаo као споредни производ у производњи титанијум-диоксида, представља потенцијално значајан секундарни извор титанијума. Међутим, његова директна хидрометалуршка прерада је ограничена због присуства титанијума претежно у облику TiO2 рутилa, који се одликује високом стабилношћу и слабом растворљивошћу у уобичајеним условима лужења. Због тога је у овом раду испитана могућност термичког третмана тионита са натријум-карбонатом, уз додатак натријум-хлорида као топитеља, са циљем добијања структуре повољније за лужење и издвајање титанијума.
Третман је изведен на температури од 900°C, при чему се очекује да присуство Na2CO3 омогући алкалну активацију стабилне рутилне фазе, док NaCl доприноси побољшању реакционих услова током пржења. На овај начин тионит се преводи у реактивнији облик, што може представљати важан корак у развоју одрживог поступка за валоризацију овог индустријског остатка. Посебан значај овог приступа огледа се у могућности коришћења секундарних сировина у производњи једињења титанијума, чиме се доприноси смањењу количине отпада и ефикаснијем управљању критичним сировинама.
Истраживање је реализовано као дио активности пројекта EUROTITAN, усмјереног на развој нових поступака за добијање титанијума и титанијумских једињења из секундарних извора.
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MODIFICATION OF TIONITE BY ALKALINE ROASTING FOR IMPROVED TITANIUM LEACHING

Abstract: Tionite residue, generated as a by-product in titanium dioxide production, represents a potentially valuable secondary source of titanium. However, its direct hydrometallurgical processing is limited due to the presence of titanium mainly in the form of TiO2 with a rutile structure, which is highly stable and poorly soluble under conventional leaching conditions. Therefore, this study investigates the possibility of thermal treatment of tionite with sodium carbonate, with the addition of sodium chloride as a fluxing agent, in order to obtain a structure more suitable for subsequent leaching and titanium extraction.
The treatment was carried out at 900 °C. The presence of Na2CO3 is expected to promote alkaline activation of the stable rutile phase, while NaCl contributes to improved reaction conditions during roasting. In this way, tionite can be transformed into a more reactive form, which may represent an important step in the development of a sustainable process for the valorization of this industrial residue. The significance of this approach lies in the use of secondary raw materials for the production of titanium compounds, contributing to waste reduction and more efficient management of critical raw materials.
This research was conducted as part of the EUROTITAN project, focused on the development of new routes for obtaining titanium and titanium compounds from secondary sources.
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