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ЕКСТРАКТ ДИВЉЕГ ОРИГАНА КАО ЗЕЛЕНИ ИНХИБИТОР КОРОЗИЈЕ ЧЕЛИКА У 3% РАСТВОРУ NaCl 
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Сажетак: У овом раду испитана је могућност примјене екстракта дивљег оригана (Origanum vulgare) као еколошки прихватљивог инхибитора корозије за два типа челика у 3% NaCl, без и са додатком инхибитора. Ефикасност инхибитора анализирана је гравиметријским методама и електрохемијским испитивањима (Тафелова поларизација и електрохемијска импедансна спектроскопија) при концентрацијама екстракта од 0,5; 1,0 и 1,5 g/L и временима излагања од 2, 4, 6, 8, 24, 72 и 168 часова. Додатак екстракта значајно смањује брзину корозије, уз повећање заштитног фактора у односу на неинхибирани раствор. За челик 1 највећа ефикасност постигнута при 1,5 g/L екстракта, док се за челик 2 повољна ефикасност постиже већ при концентрацији екстракта од 1,0 g/L. Добијени резултати указују да екстракт дивљег оригана формира заштитни адсорпциони слој на површини челика, због чега се може користити као зелени инхибитор корозије. 
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Abstract: This paper examines the possibility of using wild oregano extract (Origanum vulgare) as an environmentally friendly corrosion inhibitor for two types of steel in 3% NaCl without and with the addition of an inhibitor. The inhibitor efficiency was analyzed by gravimetric methods and electrochemical tests (Tafel polarization and electrochemical impedance spectroscopy) at extract concentrations of 0.5; 1.0 and 1.5 g/L and exposure times of 2, 4, 6, 8, 24, 72 and 168 hours. The addition of the extract significantly reduces the corrosion rate, with an increase in the protection factor compared to the uninhibited solution. For Steel 1, the highest efficacy was achieved at 1.5 g/L of extract, while for Steel 2, favorable efficacy was achieved already at an extract concentration of 1.0 g/L. The obtained results indicate that wild oregano extract forms a protective adsorption layer on the surface of steel, which is why it can be used as a green corrosion inhibitor. 
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