Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.
International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 


ИСПИТИВАЊЕ ФИЗИЧКИХ СВОЈСТАВА АНТИСТАТИЧКЕ ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ

Драгана Церовић1, Славица Малетић2, Иван Петронијевић2, Душан Поповић2
Бланка Шкипина3, Биљана Пећанин3, Драгана Грујић3, Бранка Ружичић3 [image: ]
[bookmark: _Hlk196844929]1 Aкадемија техничко-уметничких струковних студија Београд, Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент, Београд, Србија cecadragana@gmail.com
2 Универзитет у Београду-Физички факултет, Београд, Србија sslavica@ff.bg.ac.rs
3 Универзитет у Бањој Луци, Технолошки факултет, Бања Лука, Босна и Херцеговина, biljana.pecanin@tf.unibl.org

Сажетак: При употреби антистатичких заштитних тканина битно је да задрже своја функционална својства и након дуже употребе. У овом раду анализиран је утицај механичког хабања (абразије) на оптичка и дилектрична својстава тканина, мешавина памук-полиестар са угљеничним влакнима, након 1000, 5000 и 10000 абразионих покрета. Анализа UV-Vis спектра у интервалу од 200 до 800 nm показала је да узорак тканине беле боје са већом површинском масом и дебљином показује већу рефлексију у скоро целом испитиваном опсегу у односу на узорак плаве тканине мање површинске масе и дебљине. Процес абразије узроковао je благи пад рефлексије код узорка беле тканине док је код плавог узорка дошло до благог повећања рефлексије у области видљивог дела спектра. Мерења ефективне диелектричне пермеабилности и тангенса диелектричних губитака извршена су у фреквентном опсегу од    30 Hz до 120 kHz. Са порастом фреквенције код свих узорака дошло је до снижавања вредности диелектричних својстава док су промене изазване абразијом релативно мале. Oдређивањем статичког коефицијента трења клизања утврђено је да су највеће вредности добијене за трибопараве тканина-тканина, затим тканина-алуминијум а најниже за термопарове тканина-челик. Узорак беле тканине јe у свим испитиваним трибопаровима остварио вeћи коeфицијeнт трeња од узорка плаве тканине.
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INVESTIGATION OF PHYSICAL PROPERTIES OF ANTISTATIC PROTECTIVE FABRIC

Abstract: For the use of antistatic protective fabrics, it is important that they retain their properties even after prolonged use. In this paper, the influence of mechanical wear (abrasion) on the optical and dielectric properties of fabrics, cotton/polyester blend with carbon fiber, after 1000, 5000 and 10000 abrasion movements was analyzed. Analysis of the UV-Vis spectrum in the interval from 200 to 800 nm showed that the white fabric sample with a higher fabric weight and thickness shows higher reflection in almost the entire tested range compared to the blue fabric sample with a lower fabric weight and thickness. The abrasion process caused a slight decrease in the reflection in the white fabric sample, while the blue sample showed a slight increase in the reflection in the visible part of the spectrum. Measurements of the effective dielectric permittivity and dielectric loss tangent were performed in the frequency range from 30 Hz to 120 kHz. With an increase in the frequency, the values ​​of the dielectric properties decreased for all samples, while the changes caused by abrasion were relatively small. By determining the static coefficient of sliding friction, the highest values were obtained for fabric-fabric tribocouples, then for fabric-aluminium, and the lowest for fabric-steel tribocouples. The white fabric sample exhibited higher coefficients of friction than the blue fabric.
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